**Сколько в организации должно быть аптечек**



Ирина МатчинаГлавный редактор Системы Охрана труда

Количество аптечек и их [комплектность](https://1otruda.ru/#/document/16/119092/dfas4w5ymd/) устанавливает руководитель организации совместно с медработником или [специалистом по охране труда](https://1otruda.ru/#/document/16/123769/dfasrgysoc/). Единого требования к количеству аптечек на предприятиях нет – у каждого работодателя должна быть хотя бы одна аптечка. Точная информация приведена в отраслевых нормативных актах, которые [даны в таблице](https://1otruda.ru/#/document/16/119092/dfasnt65ym/).

**Таблица. Количество аптечек**

| **Количество аптечек** | **Нормативный акт** |
| --- | --- |
| В окрасочных цехах | [Пункт 7.12](https://1otruda.ru/#/document/97/99702/me474/) Санитарных правил при окрасочных работах с применением ручных распылителей |
| На каждом бульдозере | [Пункт 2.5](https://1otruda.ru/#/document/97/8735/h7a/) Типовой инструкции по охране труда для водителей электропогрузчиков, автопогрузчиков, ковшовых погрузчиков и машинистов бульдозеров |
| В каждой лаборатории | [Пункт 11.1.2](https://1otruda.ru/#/document/97/99377/me3983/) Временных рекомендаций (правил) по охране труда при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Минздрава |
| В транспортных средствах при перевозке пестицидов | Пункты [434](https://1otruda.ru/#/document/99/573264129/XA00M782N8/), [478](https://1otruda.ru/#/document/99/573264129/XA00M3A2MF/), [553](https://1otruda.ru/#/document/99/573264129/XA00ME02O3/), [1031](https://1otruda.ru/#/document/99/573264129/XA00RR42OV/) Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ |
| В передвижном домике каждой бригады |
| У каждого работника  при тушении лесных пожаров у |
| В отделении проклейки |
| У каждого работника при работе в малообжитых и труднодоступных районах | [Пункт 1.5.18](https://1otruda.ru/#/document/97/99620/me1124/) Правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах ПТБ-88 |
| В составе систем спасения и эвакуации | [Пункт 137](https://1otruda.ru/#/document/99/573114692/XA00MFS2O8/) Правил по охране труда при работе на высоте |
| В холодильном машинном отделении и в помещениях с холодильными аппаратами или вблизи от этих помещений | [Пункт 331](https://1otruda.ru/#/document/99/573113850/XA00M3O2MM/) Правил по охране труда при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов  |
| У каждой бригады, выполняющей работы в колодцах, камерах | [Пункт 146](https://1otruda.ru/#/document/99/573008308/XA00MBM2NL/) Правил по охране труда в ЖКХ |
| На каждом производственном участке, в цехах, мастерских, на самоходных сельскохозяйственных машинах и транспортных средствах | Пункты [29](https://1otruda.ru/#/document/99/566413386/XA00M8Q2N7/), [148](https://1otruda.ru/#/document/99/566413386/XA00M7E2MD/), [191](https://1otruda.ru/#/document/99/566413386/XA00M8I2NC/), [196](https://1otruda.ru/#/document/99/566413386/XA00MFI2NI/), [752](https://1otruda.ru/#/document/99/566413386/XA00MFS2O9/), [807](https://1otruda.ru/#/document/99/566413386/XA00MBA2MV/), [822](https://1otruda.ru/#/document/99/566413386/XA00M8U2ND/), [863](https://1otruda.ru/#/document/99/566413386/XA00RQQ2PC/) Правил по охране труда в сельском хозяйстве |
| В машинах и агрегатах для внесения жидких минеральных удобрений |
| В местах работы с пестицидами и агрохимикатами |
| На площадках для приготовления растворов пестицидов |
| У группы при поиске лошадей |
| У каждого оленеводы при уходе за стадом оленей |
| В каждом панторезном пункте |
| В каждом доме звероводческой бригады |
| На участках проведения работ | [Пункт 18](https://1otruda.ru/#/document/99/573114699/XA00MAG2N8/) Правил по охране труда при проведении полиграфических работ |
| В каждом помещении при приготовлении цианистых растворов | [Пункт 128](https://1otruda.ru/#/document/99/573123746/XA00M702MC/) Правил по охране труда при нанесении металлопокрытий |
| На объектах сооружения мостов | [Пункт 37](https://1otruda.ru/#/document/99/573156122/XA00M3M2ME/) Правил по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании мостов |
| На передвижных усилительных станциях | [Пункт 172](https://1otruda.ru/#/document/99/573156119/XA00MD02N7/) Правил по охране труда при выполнении работ на объектах связи |
| В производственных помещениях для проведения сульфитации, десульфитации и хранения сульфитированных полуфабрикатов и продуктов | Пункты [67](https://1otruda.ru/#/document/99/573191718/XA00M7I2N6/), [511](https://1otruda.ru/#/document/99/573191718/XA00MCE2NM/) Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции |
| В складском помещении |
| В помещениях диагностики пожарной техники | [Пункт 112](https://1otruda.ru/#/document/99/573191712/XA00MF02O6/) Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны |
| На объектах проведения строительного производства | [Пункт 34](https://1otruda.ru/#/document/99/573191722/XA00M9U2ND/) Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте |
| В аккумуляторных помещениях | [Пункт 133](https://1otruda.ru/#/document/99/573275589/XA00M882MM/) Правил по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта |
| На территориально обособленном объекте ОЗП | [Пункт 11](https://1otruda.ru/#/document/99/573264149/XA00MAI2N9/) Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах |

Из рекомендации «[Как укомплектовать предприятие аптечками для оказания первой помощи работникам](https://1otruda.ru/#/document/16/119092/)»

«Сколько в организации должно быть аптечек». И. Матчина
© Материал из Справочной системы «Охрана труда».
Подробнее: <https://1otruda.ru/#/document/86/428580/bssPhr85/?of=copy-e4662664ea>