**Инструкция по охране труда для оператора по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве**

**1. Область применения**

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для оператора по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для оператора по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ оператора по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ оператора по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с операторами по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ операторами по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве.

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех операторов по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

**2. Нормативные ссылки**

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. **Трудовой кодекс Российской Федерации** от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 **Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов** Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 **«Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»**  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. **Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.12.2020 № 866н** "Об утверждении Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции**"**;

2.1.5. **Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок**, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.6. **Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н** "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";

2.1.7. **Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.10.2020 № 746н**  "Об утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве".

**3. Общие требования охраны труда**

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для оператора по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве.

3.2. К розливу цельномолочной продукции на молочном производстве допускается работник не моложе 18 лет, прошедший соответствующую производственную подготовку, имеющий группу допуска по электрической безопасности и имеющий профессиональные навыки для розлива цельномолочной продукции на молочном производстве. Перед допуском к самостоятельному розливу цельномолочной продукции на молочном производстве должен пройти:

а) обязательные предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры (обследования) для признания годным к розливу цельномолочной продукции на молочном производстве в установленном порядке;

б) обучение безопасным способам и приемам по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве, стажировку на рабочем месте;

в) инструктажи по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

3.3. Работники, впервые принятые на временную или постоянную работу в качестве оператора по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве, после инструктажа по охране труда на рабочем месте должны пройти стажировку под руководством опытных лиц, назначенных приказом (распоряжением) работодателя. Допуск к самостоятельной работе по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве фиксируется датой и подписью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Работник при выполнении работ должен иметь \_\_\_\_\_\_\_\_\_по электробезопасности.

3.4. Оператор по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве обязан:

– соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

– соблюдать чистоту кожного покрова, санитарной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

3.5. При поступлении на работу оператор по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве должен пройти гигиеническую подготовку по программе санминимума и сдать экзамены с отметкой об этом в соответствующем журнале и в личной медицинской книжке.

3.6. Во время работы необходимо соблюдать требования личной гигиены. После каждого перерыва в работе, посещения туалета работник должен мыть руки теплой водой с мылом, затем дезинфицировать 0,2-процентным раствором хлорамина или 0,1-процентным осветленным раствором хлорной извести и снова помыть руки теплой водой.

3.7. Оператор по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве обязан соблюдать чистоту кожного покрова, обуви и средств индивидуальной защиты.

3.8. Лица, нарушившие требования по охране труда, изложенные в настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**3.9. Соблюдение правил внутреннего распорядка.**

3.9.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

**3.10. Требования по выполнению режимов труда и отдыха оператора по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве.**

3.10.1. При выполнении работ оператор по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.10.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.10.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.10.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

**3.11. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.**

3.11.1. При розливе цельномолочной продукции на молочном производстве на работника возможно действие следующих опасных и вредных производственных факторов:

а) подвижные части производственного оборудования;

б) повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

в) повышенная температура оборудования;

г) повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

д) опасность падения на скользком полу;

е) острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря, инструмента, оборудования.

3.11.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей \_\_\_\_\_\_\_, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ оператором по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве могут возникнуть следующие риски:

- химический ожог;

а) механические опасности:

* опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
* опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;
* опасность удара;
* опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;
* опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

**3.12. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.**

3.12.1. При выполнении работ оператор по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, утвержденными \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.12.2. Для защиты от вредных воздействий оператору по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве должны быть выданы бесплатно санитарная одежда, средства индивидуальной защиты, предусмотренные нормами, утвержденными в установленном порядке.

3.12.3. Санитарная одежда и средства индивидуальной защиты, применяемые при розливе цельномолочной продукции на молочном производстве, должны:

– соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, на соответствующие изделия;

– быть пригодными и удобными для пользования;

– иметь маркировку по защитным свойствам;

– предотвращать или уменьшать воздействие на работников опасных и вредных производственных факторов, а также не быть источником опасных и вредных факторов;

– выполнять свое назначение по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве, а также при возникновении опасной ситуации. Действие средств защиты не должно прекращаться раньше, чем действие соответствующего опасного или вредного производственного фактора.

**3.13. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.**

3.13.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон \_\_\_\_\_\_, любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.13.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.13.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

**3.14. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.**

3.14.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.14.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.14.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.14.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.14.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

3.14.6. При поступлении на работу оператор по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве должен пройти гигиеническую подготовку по программе санитарного минимума и сдать экзамены с отметкой об этом в соответствующем журнале и в личной медицинской книжке.

**4. Требования охраны труда перед началом работы**

**4.1. Порядок подготовки рабочего места.**

4.1.1. Перед началом работы необходимо:

* подготовить рабочее место;
* отрегулировать освещение в месте производства работ;
* проверить правильность подключения оборудования к электросети;
* проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;
* определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;
* получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;
* оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;
* определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;
* оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;
* определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;
* проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.1.2. Работник должен обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте.

**4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).**

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

**4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.**

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

**4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).**

4.4.1. Проверьте запись в журнале регистрации работы оборудования. Если были какие-то замечания по работе, проверьте, устранены ли неполадки.

4.4.2. Проверьте наличие, исправность и прочность крепления перил, ограждающих рабочее место.

4.4.3. Внимательно осмотрите контрольно-измерительные приборы.

4.4.4. Манометры должны иметь красную черту по делению, соответствующему рабочему давлению в сосуде.

4.4.5. Манометры не допускаются к применению в случае, если:

– отсутствует пломба или клеймо;

– просрочен срок поверки;

– стрелка прибора при его выключении не возвращается на нулевую отметку шкалы;

– разбито стекло или имеются другие повреждения.

4.4.6. При выключенном электротоке, предварительно повесив плакат с поясняющей надписью на пусковое устройство оборудования «Не включать! Работают люди», проверьте:

– санитарное состояние;

– наличие и прочность ограждения приводов оборудования;

– внешним осмотром убедитесь в целостности проводников и контактов заземления;

– наличие и исправность предохранительных устройств.

4.4.7. Визуально убедитесь в наличии и целостности цепи заземления, проверьте надежность приземления заземляющего провода.

Автомат для изготовления бумажных пакетов и розлива в них молока

4.4.8. Проверьте:

– наличие соответствующего штампика в пазах датировочного ролика;

– наличие ленты упаковочного материала;

– работу бактерицидной лампы и нагревателя;

– работу ковшового транспортера.

Автомат для розлива молока в полиэтиленовые пакеты

4.4.9. Заправьте автомат пленкой.

4.4.10. Поставьте на колодке дататора нужные цифры и знаки.

4.4.11. Установите в узлах сварки швов ленты из фторопластиковой лакоткани.

4.4.12. Проверьте:

– систему водяного охлаждения нагревательного элемента;

– исправность пневмосистемы охлаждения продольного шва.

4.4.13. Поршень дозатора смажьте сливочным маслом.

4.4.14. Перед включением нагревателей откройте кран охлаждающей воды.

4.1.15. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в автомате и на транспортере.

4.4.16. Перед холостым пуском оборудования подайте сигнал (световой, звуковой). Убедитесь в отсутствии посторонних шумов, искрения и нормальной работе оборудования.

4.4.17. Обо всех выявленных недостатках и неисправностях сообщите руководителю работ и не приступайте к работе до их полного устранения. Приступайте к работе, убедившись в полной исправности оборудования, приспособлений и инструмента.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

**5. Требования охраны труда во время работы**

**5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.**

5.1.1. Во время работы соблюдайте требования технологических инструкций и инструкций по эксплуатации оборудования. Выполняйте только ту работу, которая вам поручена.

5.1.2. Перед включением оборудования подайте звуковой сигнал.

5.1.3. Включать и выключать оборудование следует только сухими руками.

Автомат для изготовления бумажных пакетов и розлива в них молока

5.1.4. За 20 минут до пуска автомата на панели управления включите пакетный выключатель «Питание». При достижении (по показаниям прибора на панели) температуры на нагревателе продольного шва 300 ± 100 С включите пакетный выключатель «Поперечный шов».

5.1.5. Пропустите ленту упаковочного материала под кожух бактерицидной лампы (вокруг верхнего ролика), протяните пленку через верхнее формирующее кольцо, направьте правый край бумаги в спиральный паз корпуса нагревателя продольного шва и протолкните ленту к нижнему формующему кольцу.

5.1.6. Контроль работы нагревателя продольного шва осуществляйте по показаниям прибора на панели управления.

5.1.7. Проверяйте точность дозировки (периодически взвешивайте наполненные пакеты на контрольных весах).

5.1.8. В процессе работы автоматов запрещается:

– снимать ограждения движущихся частей и механизмов;

– снимать и устанавливать корзины при повороте укладочного стола;

– поправлять и укладывать пакеты в корзины руками при вращении укладочного стола;

– снимать пакеты с ковшового транспортера;

– открывать дверцы станины и корпуса автомата;

– чистить носители – нагреватели и ковши транспортера;

– работать с открытой крышкой корпуса бабинодержателя.

Автомат для розлива молока в полиэтиленовые пакеты

Автомат для изготовления бумажных пакетов и розлива в них молока

5.1.9. Не допускайте скапливания большого числа пакетов с молоком на транспортере.

5.1.10. Не допускается работа на автомате при поднятом защитном ограждении на губках из прозрачного стекла.

5.1.11. Во время работы оператор обязан соблюдать режим труда и отдыха.

5.1.12. Следите за показаниями манометра и термометра. Не превышайте давления, указанного на манометре красной чертой. Манометр проверяйте не реже одного раза в смену – продувкой.

5.1.13. Не кладите на автоматы и на их борта какие-либо предметы.

5.1.14. Следите за чистотой пола. Не допускайте образования скользких и загрязненных мест.

5.1.15. В процессе работы оборудования нельзя снимать защитные ограждения.

5.1.16. Не облокачивайтесь на оборудование, не наклоняйтесь к движущимся частям, не касайтесь токоведущих и движущихся частей, не вводите руки в опасную зону.

5.1.17. Не отвлекайтесь посторонними разговорами и не допускайте на свое рабочее место посторонних лиц.

5.1.18. Бережно относитесь к средствам индивидуальной защиты. О необходимости текущего ремонта средств индивидуальной защиты или их чистки сообщите руководителю работ.

**5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);**

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

**5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.**

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

**5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.**

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

**5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.**

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

**6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

**6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.**

6.1.1. При выполнении работ оператором по розливу цельномолочной продукции на молочном производстве возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

* повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;
* разлив кислоты/щелочи, в результате личной неосторожности;
* технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;
* возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

**6.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.**

6.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона \_\_\_\_\_\_

6.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

**6.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.**

6.3.1. При появлении первых признаков опасности (посторонний шум, повышенная вибрация, треск, запах горящих предметов или веществ, пропуск пара через сальники и уплотнения) примите необходимые меры для локализации и устранения последствий. При невозможности устранить опасность без риска для жизни покиньте опасную зону, предупредив работающих, находящихся в непосредственной близости от опасной зоны, а также предупредив руководителя работ.

6.3.2. При несчастном случае прекратите розлив цельномолочной продукции на молочном производстве, устраните или нейтрализуйте источник опасности и окажите первую помощь пострадавшему. Сообщите в медицинское учреждение, руководителю работ или лицу, его заменяющему, примите меры, предотвращающие развитие аварийной обстановки, и сохраните до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других работников и не приведет к развитию аварии).

6.3.3. При появлении напряжения на корпусе оборудования, в случае прекращения подачи электроэнергии, при появлении посторонних шумов выключите электродвигатели, а в ночное время включите аварийное освещение и сообщите руководителю работ.

6.3.4. При обнаружении обрыва или ненадежности крепления заземляющего проводника, оголенных проводов не касайтесь их, сообщите руководителю работ и не включайте электроустановку в работу до устранения неисправности.

6.3.5. Аварийные и ремонтные работы в опасных условиях производите по наряду-допуску.

6.3.6. При пожаре или загорании немедленно отключите электродвигатель машины, сообщите об этом в пожарную часть и руководителю работ, подайте сигнал пожарной тревоги, приступите к тушению огня имеющимися средствами.

6.3.7. Устранять неисправности электропроводки и электрооборудования должны только обученные работники.

6.3.8. При недомогании, поражении кожи в виде ранений, ожогов, гнойничков, шелушения обратитесь в медпункт, небольшие повреждения обработайте средствами, предусмотренными медицинской аптечкой.

**6.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.**

6.4.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.4.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.4.3. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

**7. Требования охраны труда по окончании работы**

**7.1. Порядок приема и передачи смены.**

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

**7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.**

7.2.1. По окончании розлива цельномолочной продукции на молочном производстве выключите оборудование в соответствии с требованиями технологических инструкций и инструкций по эксплуатации.

7.2.2. При санитарной обработке не допускайте попадания жидкости на электродвигатели и токоведущие части оборудования.

7.2.3. Приведите рабочее место в порядок, предусмотренный производственной документацией. Сделайте запись в журнале учета работы оборудования и в журнале передачи смены. Сообщите сменщику или руководителю работ о недостатках в работе оборудования.

**7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.**

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

**7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.**

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

**7.5. Требования соблюдения личной гигиены.**

7.5.1. Работники должны:

* принять душ.
* надеть личную одежду.

**7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.**

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.

Источник: https://1otruda.ru/#/document/118/96945/