**Инструкция по охране труда**

**при выполнении окрасочных работ автомобиля**

**1. Область применения**

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда при выполнении окрасочных работ автомобиля.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при выполнении окрасочных работ автомобиля разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения видов работ при выполнении окрасочных работ автомобиля;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при выполнении окрасочных работ автомобиля;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев, произошедших при выполнении окрасочных работ на работников;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения окрасочных работ на работников.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников выполняющих окрасочные работы автомобиля при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

**2. Нормативные ссылки**

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. **Трудовой кодекс Российской Федерации** от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 **Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов** Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 **«Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»**  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. **Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок**, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. **Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации**, Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 834н

**3. Общие требования охраны труда**

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для работников при выполнении окрасочных работ автомобиля.

3.2. При выполнении окрасочных работ автомобиля работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К выполнению работ по подготовке к окраске автомобиля, в том числе ручным пневматическим и электрическим инструментом, допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и обучение по специальной программе, стажировку, аттестованные квалификационной комиссией и получившие допуск к самостоятельной работе.

3.4. Работник выполняющий подготовительные и окрасочные работы должен иметь II группу по электробезопасности.

3.5. Работники, выполняющие подготовительные и окрасочные работы, должны знать о том, что большинство ЛКМ являются токсичными и могут оказывать вредное воздействие на организм человека.

3.6. При работе с ЛКМ нужно уделять особое внимание пожарной и взрывобезопасности, так как большинство ЛКМ, применяемых при окраске, являются пожаро- и взрывоопасными из-за входящих в их состав легковоспламеняющихся веществ (компонентов красок и эмалей, растворителей, разбавителей).

3.7. С целью обеспечения пожарной и взрывобезопасности нужно выполнять следующие требования:

3.7.1. При приготовлении рабочих составов ЛКМ во избежание искрообразования открывать и закрывать металлическую тару с ЛКМ следует инструментом, изготовленным из цветных металлов (например, меди или латуни).

3.7.2. Во избежание искрообразования при перемещении тары с ЛКМ следует использовать тележки, тачки и т. п., имеющие резиновые обода колес.

3.7.3. Помещения для проведения подготовительных и окрасочных работ должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения (пожарным инвентарем, огнетушителями и т. п.).

3.9. При выполнении работ работник занятый на окрасочных работах должен:

* выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;
* применять безопасные приемы выполнения работ;
* уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

**3.10. Соблюдение правил внутреннего распорядка.**

3.10.1. Работник, выполняющий подготовительные и окрасочные работы обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

**3.11. Требования по выполнению режимов труда и отдыха работника занятого на подготовительных и окрасочных работах.**

3.11.1. Работник, выполняющий подготовительные и окрасочные работы обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.11.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.11.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.11.4 Работник выполняющий подготовительные и окрасочные работы должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

**3.12. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.**

3.12.1. На работника, выполняющего подготовительные и окрасочные работы могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

– повышенное содержание в воздухе рабочей зоны паров и аэрозолей вредных веществ, входящих в состав ЛКМ (например, при приготовлении рабочих составов, нанесении и сушке ЛКМ, при транспортировке и хранении ЛКМ);

– повышенное содержание пыли продуктов коррозии и старых ЛКМ при подготовке поверхностей к окраске;

– повышенное давление воздуха при использовании пневматического инструмента и компрессорного оборудования;

– струи ЛКМ, находящиеся под давлением при окраске;

– электрический ток, путь которого при замыкании на металлический корпус электрооборудования может пройти через тело человека;

– неблагоприятные метеорологические условия (температура, относительная влажность, подвижность воздуха рабочей зоны);

– высокая пожарная опасность ЛКМ, возможность образования взрыва смесей паров и аэрозолей ЛКМ с воздухом;

– недостаточная освещенность обрабатываемых поверхностей и рабочей зоны;

– повышенная напряженность и монотонность труда, например, при длительной работе в неудобной позе.

3.12.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей окрасочного участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении окрасочных работ на работников могут возникнуть следующие риски:

* опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
* опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;
* опасность удара;
* опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;
* опасность получение ожога частей тела при контакте с химическими веществами;
* опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

**3.13. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.**

3.13.1. Работник, выполняющий подготовительные и окрасочные работы обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии «Нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. №002.

3.13.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

3.13.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.13.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

**3.14. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.**

3.14.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.14.2. Работник, выполняющий подготовительные и окрасочные работы должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.14.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

**3.15. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.**

3.15.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.15.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.15.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.15.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.15.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

**4. Требования охраны труда перед началом работы**

**4.1. Порядок подготовки рабочего места.**

4.1.1. Перед началом работы работник должен надеть спецодежду и спецобувь для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

4.1.2. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений.

4.1.3. Если по условиям работы требуется применение средств индивидуальной защиты, нужно проверить их комплектность и исправность.

4.1.4. Прежде чем приступать к работе, следует проверить состояние помещения (рабочего места); при необходимости следует навести чистоту, порядок.

4.1.5. При подготовке рабочего места для приготовления рабочих составов ЛКМ следует проверить исправность местной вытяжной вентиляции и освещения.

4.1.6. Перед проведением работ по подготовке поверхностей к окраске и их окрашиванию необходимо выполнить следующее:

– проверить наличие средств пожаротушения и пожарной сигнализации;

– проверить исправность электроинструмента и электропроводки;

– проверить исправность пневмоинструмента и пневмокоммуникаций;

– проверить исправность систем принудительной вентиляции.

4.1.7. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы, выполнены.

4.1.8. Работник не должен приступать к выполнению работы, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности предстоящей работы.

4.1.9. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности освещения рабочей зоны.

**4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).**

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

**4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.**

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

**4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).**

4.4.1. Проверить наличие аптечки первой помощи, противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты.

4.4.2. Перед началом работы необходимо:

* подготовить рабочее место;
* отрегулировать освещение в месте производства работ;
* проверить правильность подключения оборудования к электросети;
* проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;
* определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;
* получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;
* оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;
* определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;
* оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;
* определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;
* проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

**5. Требования охраны труда во время работы**

**5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.**

5.1.1. При подготовке поверхностей к нанесению ЛКМ с помощью пневматического или электрического инструмента работнику необходимо выполнять следующие требования безопасности:

5.1.1.1. С пневматическим или электрическим инструментом следует обращаться бережно, не бросать и не допускать его падения, класть осторожно на сухое и чистое место на виду, не оставлять без присмотра.

5.1.1.2. Воздушные шланги и электрический шнур нужно прокладывать таким образом, чтобы на них не наезжал транспорт и не наступали люди, не допускать их перегибов, запутывания.

5.1.1.3. При переноске пневматического или электрического инструмента нужно держать его за рукоятку корпуса, а воздушный шланг или электрический шнур – свернутыми в кольцо; запрещается переносить инструмент, удерживая его за шланг, электрический шнур.

5.1.1.4. Для обработки поверхности (для зачистки сварных швов, мест коррозии и т. п.) необходимо использовать специально предназначенные для этой цели абразивные круги.

5.1.1.5. Смену абразивного круга следует производить при выключенной штепсельной вилке электроинструмента, а пневматического инструмента – при закрытом вентиле на воздушной магистрали.

5.1.1.6. Приступая к обработке поверхности, нужно убедиться в том, что обрабатываемая деталь, конструкция надежно закреплена и не может повернуться во время обработки.

5.1.1.7. Поверхность обрабатываемой детали, конструкции следует очищать после полной остановки инструмента с помощью специальной щетки.

5.1.1.8. Во время обработки поверхности нужно остерегаться захвата вращающимся кругом спецодежды; по этой причине нельзя работать в рукавицах.

5.1.1.9. При перерывах в работе инструмент не следует класть на колени или прижимать к себе.

5.1.2. Работы по приготовлению рабочих составов ЛКМ следует выполнять в отдельном специальном помещении, оборудованном принудительной вентиляцией.

5.1.3. Не допускается нахождение в помещении для приготовления рабочих составов ЛКМ посторонних лиц.

5.1.4. При выполнении работ по приготовлению рабочих составов ЛКМ и их нанесению на окрашиваемые поверхности необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в инструкциях заводов-изготовителей.

5.1.5. Не следует работать с ЛКМ зарубежных фирм-изготовителей, если неизвестны их токсикологические характеристики и требования безопасности при их использовании.

5.1.6. ЛКМ и вспомогательные материалы нельзя хранить на рабочем месте в количестве, превышающем сменную потребность.

5.1.7. Приготовление рабочих составов ЛКМ в неприспособленных местах не разрешается.

5.1.8. Работники, выполняющие окрасочные работы, должны знать о повышенной опасности для организма человека эпоксидных, полиуретановых и полиэфирных ЛКМ по сравнению с традиционными, например нитроцеллюлозными.

5.1.9. Применение ЛКМ, в состав которых входят бензол, пиробензол, хлорированные углеводороды, метанол, не допускается.

5.1.10. Применение ЛКМ, содержащих в рабочем составе более 15 процентов объема толуола, ксилола и сольвента, не допускается.

5.1.11. В процессе окраски поверхностей в помещении, производство в нем каких-либо других работ не разрешается.

5.1.12. При обезжиривании окрашиваемых поверхностей растворители должны находиться в герметичной небьющейся таре емкостью не более 2 литров.

5.1.13. Применение ЛКМ неизвестного состава и их хранение на складах не допускаются.

5.1.14. Операции по приготовлению рабочих составов полиуретановых и эпоксидных ЛКМ должны проводиться в вытяжном шкафу с включенной вентиляцией.

5.1.15. Для защиты кожи рук от действия ЛКМ следует применять резиновые перчатки или дерматологические средства защиты (защитные мази, пасты).

5.1.16. Для защиты органов дыхания от пыли, паров и аэрозолей ЛКМ необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты: респираторами, фильтрующими противогазами, многослойными ватно-марлевыми масками и др.

5.1.17. Для защиты глаз необходимо во время работы носить защитные очки.

5.1.18. При подготовке поверхностей к окраске и их окрашивании необходимо контролировать величину давления воздуха в пневмомагистрали, а также величину давления рабочего состава ЛКМ по показаниям манометра.

5.1.19. Заполнять рабочую тару составами ЛКМ следует на 3/4 ее объема.

5.1.20. В случаях пролива во время работы ЛКМ на поверхность пола, оборудования и т. п. следует их убрать с применением сухого песка или опилок и удалить из помещения.

5.1.21. Производить любые работы по монтажу или демонтажу пневмоинструмента можно только после прекращения подачи воздуха и рабочего состава ЛКМ.

5.1.22. Запрещается хранение пищевых продуктов и прием пищи в помещениях для окраски.

**5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);**

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

**5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.**

5.3.1. Работник занятый на окрасочных работах должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять после полной остановки инструмента с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

**5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.**

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

**5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.**

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

**6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

**6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.**

6.1.1. При выполнении окрасочных работ на работников возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

* повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;
* технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;
* возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

**6.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.**

6.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

**6.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.**

6.3.1. При пожаре:

* немедленно сообщить об этом по телефону 112 в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;
* принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения; при обнаружении возгорания немедленно сообщить о пожаре;
* быстро, не поддаваясь панике, приступить к тушению пожара, используя все доступные средства (песок, воду, огнетушители и т. д.);
* если потушить огонь в кратчайшее время невозможно, отключить электричество, перекрыть газ и покинуть опасную зону;
* запрещено использовать для эвакуации лифт;
* при невозможности самостоятельной эвакуации обозначить свое местоположение, вывесив из окна белую простыню или любой подходящий материал;
* если путь к спасению возможен только через окно, бросить вниз подручные материалы, сократить высоту прыжка, используя привязанные к батареям шторы, простыни и т. д.;
* при эвакуации горящие помещения и задымленные места проходить быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью; в сильно задымленном помещении передвигаться ползком или пригнувшись, так как в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше;
* не открывать окна, так как с поступлением кислорода огонь горит сильнее;
* отыскивая пострадавших, окликать их;
* если на человеке загорелась одежда, помочь сбросить ее либо накинуть на горящего любое плотно и прижать его; когда доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратится. Не давать человеку в горящей одежде бежать. Можно облить его водой;
* эвакуируясь группой из задымленного помещения, передвигаться цепочкой друг за другом, держась за ремень или плечо впереди идущего человека.

6.3.2. Целесообразные действия при взрыве (угрозе взрыва):

* не подходить к взрывоопасным предметам и не трогать их;
* при угрозе взрыва лечь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц;
* если произошел взрыв, принять меры к предотвращению пожара и паники, оказать первую помощь пострадавшим;
* при повреждении здания пожаром или взрывом запрещается в него входить;
* при нахождении вблизи взрывопожароопасного объекта соблюдать осторожность. Сирены и прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал «Внимание всем!». Услышав его, немедленно включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор. Прослушать информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и действовать согласно указаниям территориального управления ГО ЧС.

**6.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.**

6.4.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.4.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.4.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

**7. Требования охраны труда по окончании работы**

**7.1. Порядок приема и передачи смены.**

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

**7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.**

7.2.1. По окончании работ по подготовке поверхностей к окраске электрифицированный инструмент (дрели, шлифовальные машинки и др.) необходимо отключить от электрической сети.

7.2.2. Рукоятки малярных инструментов (кистей, шпателей и т. п.) ежедневно по окончании работы должны очищаться от ЛКМ.

7.2.3. Обтирочный материал, ветошь, салфетки после употребления при очистке от составов ЛКМ нужно складывать в металлические ящики с крышками и по окончании работы выносить из производственного помещения или с территории окрасочной площадки в специально отведенные места.

7.2.4. Остатки рабочих растворов ЛКМ по окончании работы следует возвращать в краскоприготовительное помещение (отделение, участок).

**7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.**

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

**7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.**

7.4.1. Очищать рабочую тару от остатков рабочих составов ЛКМ следует мягкими скребками и щетками, например, медными или алюминиевыми.

7.4.2. Сливать остатки ЛКМ в канализацию запрещается.

7.4.3. Применение этилированного бензина и других токсичных растворителей для промывки и чистки инструмента недопустимо.

**7.5. Требования соблюдения личной гигиены.**

7.5.1. Работники должны:

* принять душ.
* надеть личную одежду.

**7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.**

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.

Источник: https://1otruda.ru/#/document/118/93369/