**Инструкция по охране труда для подрядных организаций**

**1. Область применения**

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для работников подрядных организаций.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда подрядных организаций разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ подрядных организаций;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для выполнения работ подрядными организациями;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с работниками подрядных организаций;

6) определения безопасных методов и приемов при выполнении работ подрядными организациями.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех подрядных организаций выполняющим работы на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2. Нормативные ссылки**

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. **Трудовой кодекс Российской Федерации** от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 **Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов** Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 **«Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»**  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. **Правила по охране труда при работе на высоте**, Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н;

2.1.5. **Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ**, Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 884н;

2.1.6. **Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте**, Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 883н

2.1.7. **Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок**, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

**3. Общие требования охраны труда**

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для подрядных организаций.

3.2. Работники подрядных организаций должны выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. Настоящая инструкция определяет организационные и технические мероприятия по охране труда при выполнении ремонтных, строительно-монтажных работ на действующих объектах заказчика.

3.4. При выполнении ремонтных, строительно-монтажных работ, кроме настоящей инструкции, работники подрядных организаций должны руководствоваться ГОСТами, правилами, нормами и инструкциями по охране труда в объеме выполняемых ими работ.

3.5. Руководство сторонней ремонтной, строительно-монтажной организации несет персональную ответственность в рамках действующего законодательства за профессиональную подготовку и обучение безопасным методам труда.

3.6. К работам на действующих объектах заказчика допускаются работники ремонтных, строительно-монтажных организаций, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний по охране труда и имеющие соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационному справочнику.

3.7. Работники ремонтных строительно-монтажных организаций, работающие на действующих объектах заказчика, обязаны:

3.7.1. Выполнять только ту работу, которая определена проектом производства работ или технологическими картами.

3.7.2. Знать порядок пользования ручным инструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ, средствами защиты.

**3.10. Соблюдение правил внутреннего распорядка.**

3.10.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

**3.11. Требования по выполнению режимов труда и отдыха для подрядных организаций.**

3.11.1. Работники подрядных организаций обязана соблюдать режимы труда и отдыха.

3.11.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.11.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.11.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

**3.12. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.**

* опасное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
* падение с высоты персонала при работах на подмостях, лестницах и стремянках;
* падение предметов с высоты;
* повышенная запыленность воздуха рабочей зоны.

3.12.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей строительного участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски::

а) механические опасности:

* опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
* опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;
* опасность удара;
* опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;
* опасность падения на скользкой поверхности в результате поскальзывания.
* опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.12.4 Работники подрядных организаций должны знать и помнить, что несчастные случаи наиболее часто могут происходить:

* при выезде автомобиля из-за угла здания, из ворот помещения и въезде в них;
* при нарушении правил маневрирования и движения автомобиля в стесненных условиях (узкие проезды, проезды между рядов автомобилей и т. д.);
* при переноске (перевозке) предметов, отвлекающих внимание работающих или ограничивающих обзор пути движения;
* при передвижении автомобилей и работающих по скользкому покрытию (гололед, грязь и т. п.);
* при переходе через осмотровую канаву;
* при превышении установленной скорости движения транспортных средств по территории предприятия и внутри помещений.

3.12.5. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

**3.13. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.**

3.13.1. При выполнении работ с вибраторами для бетона ЭП-2200И работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, утвержденными \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.13.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

3.13.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.13.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

**3.14. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.**

3.14.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон (\_\_\_\_\_), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.14.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.14.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

**3.15. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.**

3.15.1. Для сохранения здоровья работники подрядных организаций должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.15.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.15.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.15.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.15.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

**4. Требования охраны труда перед началом работы**

**4.1. Порядок подготовки рабочего места.**

4.1.1. Перед началом работ руководитель работ от сторонней организации и представитель заказчика обязаны оформить акт-допуск.

4.1.2. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах, один из которых находится у лица, ответственного за безопасное производство работ на действующем объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, другой – у лица, ответственного за безопасное производство работ подрядной организацией.

4.1.3. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители сторонней организации и заказчика.

4.1.4. В акте-допуске должен быть определен участок производства работ для сторонней организации и определены его границы.

4.1.5. Перед началом работ, учитывая их специфику, сторонняя организация совместно с представителем заказчика определяет работы, на которые необходимо выдавать наряд-допуск (приложение 2).

4.1.6. Наряд-допуск выдается перед началом работ.

4.1.7. При изменении условий производства работ, а также если меры безопасности окажутся недостаточными, наряд-допуск аннулируется лицом, ответственным за безопасное производство работ, заказчика.

Возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска.

4.1.8. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах и находится у лиц, указанных в пункте 2.2 настоящей инструкции.

4.1.9. Строительно-монтажные работы должны вестись в соответствии с проектом производства работ или технологическими картами.

4.1.10. В тех случаях, когда ремонтные или строительные работы проводятся во вспомогательных помещениях заказчика (душевая, санузлы, кладовки и т. д.) и не требуют отключения аппаратуры или общего энергоснабжения, то данные работы выполняются под надзором эксплуатационного персонала после проведения целевого инструктажа.

4.1.11. Обязанности и ответственность сторон за безопасность производства работ.

4.1.11.1. Перед началом работ сторонняя организация предоставляет руководству заказчика:

* копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ;
* список работников для выполнения данных работ с указанием профессии, группы по электробезопасности, номера удостоверения о проверке знаний по охране труда;
* журнал регистрации повторных инструктажей с подписями всех работников о прохождении повторного инструктажа.

Кроме того, подрядная организация обязана обеспечить всех своих работников средствами индивидуальной защиты.

4.1.11.2. Перед началом работ руководство заказчика предоставляет подрядной организации:

* копию приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ (должность, группа по электробезопасности, номер удостоверения о проверке знаний по охране труда), с правом выдачи наряда-допуска, проведения целевого инструктажа со всеми работниками сторонних организаций;
* пояснительную записку (содержащую характеристику оборудования или конструкций, подлежащих реконструкции, с указанием опасных производственных факторов).

4.1.11.3. Лицо, ответственное за безопасное производство работ сторонней организацией, обязано:

* совместно с лицом, ответственным за безопасное производство работ, заказчика непосредственно на рабочем месте ознакомиться с мерами безопасности и условиями труда;
* вместе со всеми работниками получить целевой инструктаж;
* известить лицо, ответственное за безопасное производство работ, заказчика об изменении состава бригады и до получения работниками целевого инструктажа не допускать их к работе.

4.1.11.4. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, заказчика обязано:

* выдать наряд-допуск;
* ознакомить лицо, ответственное за безопасное производство работ сторонней организацией, с мерами безопасности;
* провести целевой инструктаж и ознакомить работников сторонней организации с путями эвакуации в случае опасности.

**4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).**

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

**4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.**

4.3.1. Перед началом работы работник подрядной организации обязан надеть, соответствующую погодным условиям, положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.3.3. Работники подрядных организаций обязаны правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять.

**4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).**

4.4.1. Работники подрядных организаций должны соблюдать следующие правила:

* ходить только по специально предназначенным для этого маршрутам;
* во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки, особенно в сложных метеорологических условиях (дождь, туман, снегопад, гололед и т. п.) и в темное время суток;
* следует помнить, что в условиях повышенного шума звуковые сигналы, подаваемые транспортными средствами, и шум работающего двигателя приближающегося автомобиля, самоходного механизма могут быть не слышны.

4.4.2. Не следует перемещаться по территории предприятия, если имеются сомнения в обеспечении собственной безопасности.

**5. Требования охраны труда во время работы**

**5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.**

5.1.1. Лицо, ответственное за безопасное производство работ подрядной организацией, несет ответственность:

за выполнение работниками сторонней организации правил трудового распорядка на территории и в помещениях заказчика;

нахождение персонала сторонней организации в местах, не предусмотренных нарядом-допуском.

5.1.2. Лицо, ответственное за производство работ на территории заказчика, несет ответственность:

* за наличие предупреждающих плакатов и надписей на участке производства работ;
* проведение целевого инструктажа и обеспечение безопасности труда;
* нарушения требований безопасности, допущенные эксплуатационным персоналом и приведшие к созданию опасных условий и несчастному случаю с работниками подрядной организации.

**5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);**

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

**5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.**

5.3.1. Работник подрядных организаций должны поддерживать чистоту и порядок при передвижении по территории и производственным помещениям.

5.3.2. Отходы и мусор следует выбрасывать в специально отведенные для этого контейнеры.

5.3.3. Работникам подрядной организации запрещается:

* загромождать проходы внутри помещений заказчика материалами и отходами;
* курить в помещениях (кроме специально отведенных для этого мест);
* оставлять после работы и в обеденный перерыв газосварочное и электросварочное оборудование в действующем состоянии.

**5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.**

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

**5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.**

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

**6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

**6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.**

6.1.1. При выполнении работ работниками подрядных организаций возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

* повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;
* технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;
* возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

**6.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.**

6.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона \_\_\_\_\_\_

6.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

**6.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.**

6.3.1. При несчастном случае необходимо немедленно остановить воздействие травмирующего фактора на пострадавшего, соблюдая при этом собственную безопасность, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи или помочь доставить пострадавшего в ближайшее медучреждение.

6.3.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.3.3. В случае возгорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную охрану, сообщить о случившемся руководству предприятия, принять меры к тушению пожара.

**6.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.**

6.4.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.4.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.4.3. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

**7. Требования охраны труда по окончании работы**

**7.1. Порядок приема и передачи смены.**

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

**7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.**

7.2.1. Выполнить необходимые действия по отключению, остановке, разборке, очистке и/или смазке оборудования, приспособлений, машин, механизмов, аппаратуры, электроприборов.

**7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.**

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

**7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.**

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

**7.5. Требования соблюдения личной гигиены.**

7.5.1. Работники должны:

* принять душ.
* надеть личную одежду.

**7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.**

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.

Источник: https://1otruda.ru/#/document/118/91911/