**Инструкция по охране труда при работе на стоматологической установке**

**1. Область применения**

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда при работе на стоматологической установке ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при работе на стоматологической установке на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ на стоматологической установке;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ стоматологической установке;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при выполнении работ на стоматологической установке;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ на стоматологической установке.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всего персонала стоматологической клиники ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей на стоматологической установке независимо от их квалификации и стажа работы.

**2. Нормативные ссылки**

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. **Трудовой кодекс Российской Федерации** от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 **Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов** Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 **Правила по охране труда в медицинских организациях, Приказ Минтруда от 18.12.2020 № 928н;**

2.1.4. **Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок**, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. **Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н**  "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

**3. Общие требования охраны труда**

3.1. К самостоятельной работе на стоматологической установке допускаются лица, имеющие высшее или среднее медицинское образование по специальности «Стоматология», прошедшие предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в процессе трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, прошедшие стажировку на рабочем месте. Допуск к самостоятельной работе оформляется записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. При работе с оборудованием, работающим от электрической сети, работник должен пройти инструктаж и проверку знаний на I группу по электробезопасности.

3.2. Не реже одного раза в три месяца работник должен проходить повторный инструктаж по программе первичного инструктажа на рабочем месте. Лица, не прошедшие проверку знаний, к самостоятельной работе не допускаются.

3.3. При нарушении работником требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т. п.), а также при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента, при перерывах в работе более двух месяцев или внесении изменений в настоящую инструкцию работник подлежит прохождению внепланового инструктажа.

3.4. При привлечении работника к выполнению разовых работ, не входящих в его обязанности, он должен пройти целевой инструктаж по данному виду работ.

3.5. Запрещается употреблять спиртные напитки и находиться на территории организации в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических и других веществ как в рабочее, так и в нерабочее время. Лица, нарушившие данное требование, подлежат немедленному удалению с территории организации.

3.6. Работник обязан:

– соблюдать требования охраны труда, трудовую дисциплину, правила трудового распорядка стоматологической поликлиники;

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проверку знаний требований охраны труда;

– немедленно извещать своего непосредственного и вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

– проходить обязательные, предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

3.7. В целях предотвращения пожара, взрыва необходимо соблюдать следующие требования:

– курение в медицинском учреждении запрещено;

– запрещено пользоваться открытым огнем вне специально оборудованных мест;

– легковоспламеняющиеся жидкости хранить в закрытых емкостях в количествах, не превышающих дневную норму;

– обеспечивать свободный доступ к электрическим и коммутационным аппаратам (рубильникам, выключателям, автоматам) и первичным средствам пожаротушения.

3.8. Работник должен уметь оказывать первую помощь пострадавшим, знать места расположения аптечки первой помощи при несчастных случаях и правила пользования ею.

3.9. Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**3.10. Соблюдение правил внутреннего распорядка.**

3.10.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

**3.11. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ персоналом стоматологической клиники.**

3.11.1. При выполнении работ работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.11.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.11.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.11.4 Работник выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

**3.12. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.**

3.12.1. При работе в стоматологическом кабинете на персонал могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

– повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти на тело человека;

– опасность инфицирования при контакте с больным пациентами (кровь, слюна и т. д.);

– повышенное содержание озона в воздухе рабочей зоны;

– повышенный уровень ультрафиолетового излучения;

– недостаточная освещенность рабочей зоны;

– острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

– движущиеся (вращающиеся) механизмы, незащищенные подвижные элементы оборудования.

3.12.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ персоналом стоматологической клиники могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

* опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
* опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;
* опасность удара;
* опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;
* опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

**3.13. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.**

3.13.1. При выполнении работ персоналом стоматологической клиники обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии «Нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. №002.

3.13.2. Администрация клиники обязана бесперебойно обеспечивать работников отделения санитарной одеждой, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

3.13.3. Персонал кабинета обязан выполнять правила личной гигиены, правила ношения санитарной одежды и обуви, СИЗ.

3.13.4. Концентрация вредных химических веществ, дезинфицирующих и стерилизующих агентов, биологических факторов, выделяющихся в воздушную среду при работе изделий медицинской техники, не должна превышать предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ), установленных для атмосферного воздуха.

**3.14. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.**

3.14.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.14.2. Персонал стоматологической клиники немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.14.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

**3.15. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.**

3.15.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.15.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.15.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.15.4. Персонал стоматологической клиники после каждой манипуляции должен мыть руки с моющим средством (мылом, гелем).

Персонал стоматологической клиники должен быть обеспечен в достаточном количестве эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук, а также средствами для ухода за кожей рук (кремы, лосьоны и др.) для снижения риска возникновения контактных дерматитов; для высушивания рук применять тканевые или бумажные полотенца или салфетки одноразового использования.

3.15.5. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.15.6. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

3.16. Персонал стоматологической клиники, находясь на территории больницы, должен соблюдать следующие требования:

* ходить только по установленным проходам и переходным мостикам;
* не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения;
* не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам;
* не находиться в зоне действия грузоподъемных машин и стоять под грузом;
* не смотреть на дугу электросварки без защитных средств;
* не прикасаться к электрическим проводам и кабелям;
* обращать внимание на знаки безопасности и выполнять их требования.

**4. Требования охраны труда перед началом работы**

**4.1. Порядок подготовки рабочего места.**

4.1.1. Подготовить рабочее место для работы и проверить:

– состояние пола: пол должен быть ровный и сухой, удовлетворять гигиеническим и эксплуатационным требованиям данного помещения;

– освещенность рабочего места: рабочее место должно быть достаточно освещено, освещение должно быть равномерным;

– светильники общего освещения должны размещаться с таким расчетом, чтобы не попадать в поле зрения работающего стоматолога, не искажать цветопередачу, иметь защитную арматуру, предохраняющую органы зрения персонала от слепящего действия ламп;

– проверить исправность местных отсосов, включить вентиляционную систему;

– убедиться в надежном соединении кресла и гидроблока;

– включить основной переключатель на врачебном модуле. Отрегулировать кресло в удобное положение;

– достать наконечник из держателя, визуально осмотреть его и отрегулировать объем спрея;

– проверить, рабочее давление установки. Включить основной переключатель и нажать на педаль, чтобы слить остатки воды и воздуха в шлангах, прежде чем устанавливать наконечники. Запрещается самим регулировать рабочее давление турбины;

– визуально осмотреть и убедиться в исправности трехфункционального пистолета, нажав на соответствующие клавиши, тем самым достигается подача воды и воздуха;

– готовность к работе оборудования, наличие заземления;

– наличие воды в водопроводной сети.

4.1.2. При наличии на руках микротравм, царапин, ссадин заклеить поврежденные места лейкопластырем.

4.1.3. Обработать руки кожным антисептиком либо вымыть водой с мылом. После мытья вытереть руки индивидуальным полотенцем (или салфеткой однократного использования).

4.1.4. Надеть перчатки (перчатки необходимо надевать перед любыми манипуляциями у пациента).

4.1.5. Проверить наличие огнетушителя (углекислотного или порошкового), готовность его к применению (наличие пломбы, паспорта с отметкой о проверке), аптечки первой помощи.

4.1.6. При обнаруженных неисправностях сообщить своему непосредственному руководителю. Приступить к работе после их устранения, сделав соответствующие отметки в журнале технического обслуживания производственного и медицинского оборудования.

**4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).**

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

**4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.**

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

**4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).**

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2. Все обнаруженные неисправности должны быть устранены до начала выполнения работы. В случае невозможности их устранения своими силами работник обязан известить об этом своего непосредственного руководителя и не приступать к работе до тех пор, пока не будут устранены неисправности.

4.4.3. Производственные процессы следует проводить только при наличии исправных защитных ограждений, блокировок, пусковой аппаратуры, технологической оснастки и инструмента.

4.4.4. Проверить наличие аптечки первой помощи, противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

**5. Требования охраны труда во время работы**

**5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.**

5.1.1. Приступать к работе на стоматологической установке, строго руководствуясь инструкцией по эксплуатации.

5.1.2. При эксплуатации стоматологической установки запрещается использование удлинителей для подключения к электрической сети.

5.1.3. Для предупреждения возможности возникновения у лечащего врача нервно-эмоционального напряжения вследствие взаимоотношений с пациентом, отличающимся легко возбудимой нервной системой, рекомендуется до лечения успокоить больного, по показаниям назначить ему «малые транквилизаторы» и все последующее лечебное вмешательство проводить с применением современных средств обезболивания (местных и общих).

5.1.4. В ходе работ соблюдать общие требования безопасности при работе с электрическими приборами (оборудованием):

– не оставлять без присмотра включенное электрооборудование;

– перед включением электроприбора в сеть проверить соответствие напряжения сети указанному для данного прибора напряжению и потребляемой мощности в паспорте;

– не оставлять какие-либо предметы на кабеле питания электроприбора и не проводить его в местах проходов;

– перед включением в электрическую сеть электроприбора проверить шнур питания на целостность изоляции, отсутствие повреждений электрической вилки и розетки;

– устанавливать электроприбор следует на крепкой и устойчивой поверхности;

– если в процессе работы электроприбор длительное время не используется, выключайте электрический шнур из розетки;

– перед включением электроприбора уточнить по паспорту на данный прибор его класс защиты от поражения электрическим током, при необходимости (1-й класс) заземлить корпус прибора, подключив клемму «земля» корпуса прибора к общей шине заземления;

– не закрывать посторонними предметами вентиляционные отверстия в корпусе электроприбора;

– запрещается выключать и включать вилку электроприбора в розетку мокрыми руками;

– запрещается выключать электроприбор, потянув непосредственно за шнур питания или сам прибор;

– запрещается включать нагреватель воды, если подача воды не осуществляется;

– запрещается наполнять контейнер дистиллированной водой при включенном регуляторе воздуха.

5.1.5. Выполнение работ, требующих высокой точности, необходимо проводить в условиях хорошего освещения (общее и местное освещение) для снижения зрительного напряжения глаз стоматолога.

Уровень освещенности, создаваемый местным источником, не должен превышать уровень общего освещения белее чем в 10 раз, чтобы не вызывать утомительной для зрения врача световой переадаптации при переводе взгляда с различно освещенных поверхностей. Светильники местного и общего освещения должны иметь соответствующую защитную арматуру, предохраняющую органы зрения персонала от слепящего действия ламп.

5.1.6. При работе на стоматологической установке запрещается:

– работать на неисправных аппаратах, приборах, устройствах с неисправными приспособлениями, сигнализацией и т. д.;

– оставлять без присмотра аппараты, приборы, устройства, включенные в электрическую сеть, электронагревательные приборы, держать вблизи них вату, растворители, спирт и другие легковоспламеняющиеся вещества;

– самостоятельно производить ремонт электроприборов и электрооборудования;

– работать при отключенных системах водоснабжения, канализации и вентиляции; работать без установленной спецодежды и предохранительных приспособлений;

– хранить пищевые продукты, домашнюю одежду и другие предметы, не имеющие отношения к работе, на рабочих местах.

5.1.7. После каждого пациента обрабатывать дезраствором подголовники и сиденья кресла, светильники и ручки светильника.

5.1.8. Обо всех нарушениях правил и норм по охране труда и пожарной безопасности, выявленных во время работы, а также обо всех неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента немедленно сообщить непосредственному руководителю работ для принятия мер по оперативному их устранению.

**5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);**

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

**5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.**

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

**5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.**

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

**5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.**

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

**6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

**6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.**

6.1.1. При выполнении работ персоналом стоматологической клиники возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

* повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;
* технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;
* возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

**6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.**

6.2.1. При возникновении посторонних шумов, вибрации, появлении искрения, обнаружении напряжения на корпусе оборудования, запаха горящей изоляции, прекращении подачи электроэнергии, коротком замыкании, обрыве в системах электропитания выключить оборудование, на пусковом устройстве вывесить табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ. НЕ РАБОТАЕТ», вызвать электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю.

6.2.2. При возникновении пожара необходимо принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения, эвакуации людей и при необходимости вызвать пожарную службу. Сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю.

6.2.3. При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия электрического тока, соблюдая меры личной безопасности, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

6.2.4. Во всех аварийных ситуациях нужно принимать меры по спасению пострадавшего (искусственное дыхание, промывка и нейтрализация пораженных участков, вынос из опасной зоны, применение кислородных масок, наложение шин, перевязка и другие меры) и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации.

6.2.5. При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и др.), препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу и сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

**6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.**

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

**7. Требования охраны труда по окончании работы**

**7.1. Порядок приема и передачи смены.**

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

**7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.**

7.2.1. Тщательно промыть гигиеническую раковину путем нажатия соответствующей кнопки на контрольной панели.

7.2.2. Отключить стоматологическую установку от электропитания.

7.2.3. Очистить наконечник и смазать его (согласно инструкции к нему).

7.2.4. Протереть светильник тряпочкой из впитывающего материала. Использование химических очистителей запрещается!

7.2.5. Привести в порядок рабочее место, выключить вентиляцию, снять санитарную и спецодежду, убрать ее в отведенное место.

7.2.6. Инструменты, применяемые в работе, очистить, продезинфицировать и убрать в соответствующее для них место.

7.2.7. Не использованные в течение смены материалы и инструменты со стерильного стола должны быть направлены на повторную стерилизацию.

**7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.**

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

**7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.**

7.4.1 Медицинские отходы удалить из кабинета лицом, ответственным за сбор отходов в данном подразделении, и поместить в место временного хранения в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами, утвержденными руководителем учреждения.

7.4.2. Провести влажную уборку помещения.

**7.5. Требования соблюдения личной гигиены.**

7.5.1. Вымыть руки, не снимая перчаток, проточной водой с мылом, снять перчатки. Руки продезинфицировать сразу же после снятия перчаток. Для ухода за кожей рук использовать смягчающие и защитные кремы, обеспечивающие эластичность и прочность кожи.

**7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.**

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.

Источник: https://1otruda.ru/#/document/118/96982/